**附件一：**

**《北京市预拌混凝土生产及设备情况统计报表》**

**填报说明**

**一、具体要求**

1、本表是根据北京市住房和城乡建设委员会京统函[2021]142号表式及结合行业实际情况综合制订。

2、统计范围为北京市所辖区域内所有预拌混凝土生产企业（站点）的相关数据信息。

3、本表每季度报出一次，报出日期为本季度的次月10日前，逢节假日顺延。

4、本表指标数据均为期末数量，即：4月10日前填报1-3月数据、7月10日前填报1-6月数据、10月10日前填报1-9 月数据、次年1月10日前填报1-12月数据。

**二、统计表中的计算关系及填报内容说明**

1、混凝土年设计生产能力（万m3）=混凝土搅拌机小时额定产量×工作日8小时×月工作日20天×12个月×0.9年度利用效率系数。(自动生成)。

2、额定量是指:混凝土搅拌主机按1m3容量年产量为10万m3计算总量；混凝土搅拌车的额定容量；混凝土泵车的额定输送能力（指小时泵送量）。

3、湿拌砂浆产量（万吨）=砂浆方量（万m³）×容重（t/m³）/10000 。

4、工作天数（天）=1台机组实际工作天数。

5、工作时间（小时）=1台机组实际工作小时数。

6、其他矿物掺合料:如硅灰、石灰石粉、白云石粉等。

7、运输方式：铁路运输、燃油汽运、新能源汽运三种方式进行选择填写。

**三、上报流程**

1、数据上报流程：打开协会网站 → 右侧会员登录输入企业帐号、密码及验证码登录 → 左侧点击“**上报产量表（NEW）”**→ 点击页面右侧的“上报”按钮 → 进行数据填写 → 填写完成后点击“提交”→ 上报成功 → 打印纸质版报表 → 由企业负责人签字、企业盖章 → 快递到协会。

**2、**填写产量表数据及内容时，可保存为草稿；当保存为草稿后，需点击页面左侧的“**上报产量表（NEW）**”，在打开的页面右侧“报告状态”选择“草稿”进行查询，在查询结果中找到保存为草稿的信息，点击“修改”按钮，然后在修改页面填写完整再点击“提交”。

**四、注意事项**

1、凡是有湿拌砂浆产量的单位务必根据企业的实际生产情况据实填报。

2、年度（四季度）报表中企业资产总额和年度营业收入总额为必填项。

**附件二：**

**《北京市砂石使用量情况统计报表》**

**填报说明**

1. 报送单位：北京市辖区内具有预拌混凝土专业承包资质的企业（站点）

2、报送时间及方式：应于每季度初的10日前(逢节假日顺延)，电子版报表直接登录北京市混凝土协会官方网站www.bjjshnt.org进行填报。

3、分产地列报：本表要求分砂石产地列报，如 xx省（市）xx（县）。

4、砂石种类：砂分天然砂、机制砂两类。石分卵石、碎石两类。

5、分别点击添加按钮添加骨料，产地点击下拉列表选择如果没有请联系协会管理人员，输入完数量选择完类型点击继续添加或者确定。

6、选中行可以进行删除和编辑。提交和保存草稿前务必各类型点击确定确认汇总数据是否正确。

7、建筑垃圾再生骨料：指将建筑垃圾经过初步清理，把砖石、水泥混凝土块经过破碎设备破碎成骨料，经过振动筛筛分分级，除去杂质，形成一定粒径要求的建材原料。

8、所填数据均为截止季度末的累计数量，计量单位为万吨。

9、统计范围为北京市所辖区域内所有预拌混凝土生产企业（站点）的相关数据信息。

**10、本表指标数据均为期末数量，即：4月10日前填报1-3月数据、7月10日前填报1-6月数据、10月10日前填报1-9 月数据、次年1月10日前填报1-12月数据。**

11、数据上报流程：打开协会网站 → 右侧会员登录输入企业帐号、密码及验证码登录 → 左侧点击**“上报砂使用量表”**→ 点击页面右侧的“上报”按钮 → 进行数据填写 → 填写完成后点击“提交”→ 上报成功 → 打印纸质版报表 → 由企业负责人签字、企业盖章 → 快递到协会。

12、进行网上申报后；纸质版报表请务必加盖单位公章，并由单位负责人签字后，报送北京市混凝土协会(快递即可)。 地址：北京市石景山区金顶北路69号金隅科技大厦一区A3门一层 邮编：100041

联系人：李倩丽

电话：010-63978522

电子邮箱：bjshntxhscb@163.com