**关于做好2025年一季度（1-3月份）北京市预拌混凝土统计工作的通知**

**各预拌混凝土企业（站点）:**

为做好全市预拌混凝土行业统计工作，全面掌握本市预拌混凝土行业总体情况，保证基本建设需求，经北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心批准，委托协会负责北京市混凝土行业统计工作。现将2025年一季度行业统计工作通知如下：

**一、统计内容：**

1.《2025年一季度（1-3月份）北京市预拌混凝土生产及设备情况统计报表》。

2.《2025年一季度（1-3月份）北京市砂石使用量情况统计报表》。

**二、注意事项：**

**1. 统计报表上报时间：2025年4月1日— 4月10日。**

**2. 报表数据填报周期：2025年1月1日— 3月31日。**

3. 《2025年一季度（1-3月份）北京市预拌混凝土生产及设备情况统计报表》、《2025年一季度（1-3月份）北京市砂石使用量情况统计报表》均通过协会网站上报，网址：[www.bjjshnt.org](http://www.bjjshnt.org)（填报说明详见附件）。

4．上述报表纸质版由企业负责人签字并加盖公章后，以快递形式报送至协会。

**三、填报要求：**

1．统计报表填报范围：北京市辖区内具有预拌混凝土专业承包资质的企业（站点）。

2．统计报表上报应做到真实、准确、完整和及时。

3．行业统计涉及行业政策制订和管理，与每个企业息息相关，各单位要高度重视，认真完成行业统计工作。

4．各单位相关人员仔细阅读填报说明后进行上报。

联 系 人：李倩丽

联系电话： 010-63978522

邮寄地址：北京市石景山区金顶北路69号金隅科技大厦

一区A3门一层

邮 编： 100041

附件一《北京市预拌混凝土生产及设备情况统计报表》填报说明

附件二《北京市砂石使用量情况统计报表》填报说明

北京市混凝土协会

2025年3月28日

**附件一：**

**《北京市预拌混凝土生产及设备情况统计报表》**

**填报说明**

**一、具体要求**

1. 本表是根据北京市住房和城乡建设委员会统计要求及结合行业实际情况综合制订。

2. 统计范围为北京市所辖区域内所有预拌混凝土生产企业（站点）的相关数据信息。

3. 本表每季度报出一次，报出日期为本季度的次月10日前，逢节假日顺延。  
 4. 本表指标数据均为期末数量，即：4月10日前填报1-3月数据、7月10日前填报1-6月数据、10月10日前填报1-9 月数据、次年1月10日前填报1-12月数据。

**二、统计表中的计算关系及填报内容说明**

1. 混凝土年生产能力（万m³）=每台机组年产能之和。(自动生成)

2. 年产能:混凝土搅拌机1m³公称容量年产能按15万m³计算（执行标准T/CBMF126/T/CCPA21-2021表A.1）。

3. 额定量：混凝土搅拌车的额定容量；混凝土泵车的额定输送能力（指小时泵送量）。

4. 湿拌砂浆产量（万吨）=砂浆方量（万m³）×容重（t/m³）/10000 。

5. 工作天数（天）=1台机组实际工作天数。

6. 工作时间（小时）=1台机组实际工作小时数。

7. 其他矿物掺合料:如硅灰、石灰石粉、白云石粉等。

8. 运输方式：铁路运输、燃油汽运、新能源汽运、其他（燃气）四种方式进行选择填写。

**三、上报流程**

1．数据上报流程：打开协会网站 → 右侧会员登录输入企业帐号、密码及验证码登录 → 左侧点击“**上报产量表（NEW）”**→ 点击页面右侧的“上报”按钮 → 进行数据填写 → 填写完成后点击“提交”→ 上报成功 → 打印纸质版报表 → 由企业负责人签字、企业盖章 → 快递到协会。

2．填写产量表数据及内容时，可保存为草稿；当保存为草稿后，需点击页面左侧的“**上报产量表（NEW）**”，在打开的页面右侧“报告状态”选择“草稿”进行查询，在查询结果中找到保存为草稿的信息，点击“修改”按钮，然后在修改页面填写完整再点击“提交”。

**四、注意事项**

1．凡是有湿拌砂浆产量的单位务必根据企业的实际生产情况据实填报。

2．年度（四季度）报表中企业资产总额和年度营业收入总额为必填项。

**附件二：**

**《北京市砂石使用量情况统计报表》**

**填报说明**

1、报送单位：北京市辖区内具有预拌混凝土专业承包资质的企业（站点）

2、报送时间及方式：应于每季度初的10日前(逢节假日顺延)，电子版报表直接登录北京市混凝土协会官方网站www.bjjshnt.org进行填报。

3、分产地列报：本表要求分砂石产地列报，如 xx省（市）xx（县）。

4、砂石种类：砂分天然砂、机制砂两类。石分卵石、碎石两类。

5、分别点击添加按钮添加骨料，产地点击下拉列表选择如果没有请联系协会管理人员，输入完数量选择完类型点击继续添加或者确定。

6、选中行可以进行删除和编辑。提交和保存草稿前务必各类型点击确定确认汇总数据是否正确。

7、建筑垃圾再生骨料：指将建筑垃圾经过初步清理，把砖石、水泥混凝土块经过破碎设备破碎成骨料，经过振动筛筛分分级，除去杂质，形成一定粒径要求的建材原料。

8、所填数据均为截止季度末的累计数量，计量单位为万吨。

9、统计范围为北京市所辖区域内所有预拌混凝土生产企业（站点）的相关数据信息。

**10、本表指标数据均为期末数量，即：4月10日前填报1-3月数据、7月10日前填报1-6月数据、10月10日前填报1-9 月数据、次年1月10日前填报1-12月数据。**

11、数据上报流程：打开协会网站 → 右侧会员登录输入企业帐号、密码及验证码登录 → 左侧点击**“上报砂使用量表”**→ 点击页面右侧的“上报”按钮 → 进行数据填写 → 填写完成后点击“提交”→ 上报成功 → 打印纸质版报表 → 由企业负责人签字、企业盖章 → 快递到协会。

12、进行网上申报后；纸质版报表请务必加盖单位公章，并由单位负责人签字后，报送北京市混凝土协会(快递即可)。 地址：北京市石景山区金顶北路69号金隅科技大厦一区A3门一层 邮编：100041

联系人：李倩丽

电话：010-63978522

电子邮箱：bjshntxhscb@163.com